**Дополнительные сведения по настройке доступа к «Паллиативной помощи»**

**Настройки для сети ТМС**

Если есть прокси – сделать на прокси сервере следующее:

добавить строчку в файл hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\)

10.2.50.31 is.tfoms.lan


Если нет прокси – тогда на каждой машине выполнить следующее:

добавить строчку в файл hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\)


10.2.50.31 is.tfoms.lan

**Настройка для web-сервисов.**

Обязательно в МИС АИС «ИМЦ Поликлиника» проверить настройки соединения. Если в настройках указан адрес, тогда ничего менять не надо.




**Работа с web-приложением.**



Всё должно заработать.

Добро пожаловать в «Мониторинг паллиативной помощи» на страницу авторизации.



**Настройки для сети ViPNet**

Для настройки доступа с рабочих мест организации необходимо либо прописать адрес сервера, с которого осуществляется доступ медицинской организации к сети ТФОМС в DNS организации для имени is.tfoms.lan, либо внести виртуальный адрес туннеля ViPNet в локальный файл hosts.

Что бы самостоятельно узнать виртуальный адрес туннеля необходимо открыть программу ViPNet монитор, выбрать узел защищенной сети «63\_ТФОМС Координатор», два раза щелкнуть по нему левой клавишей мышки, в открывшемcя окне «Свойства узла» выбрать закладку «Туннель».

В списке адресов, найти адреса 192.168.10.53 (Рисунок 1)



****

Рисунок 1.

На рисунке 1. виртуальный адрес для физического адреса 192.168.10.53 представлен как zz.zz.zz.zz данный виртуальный адрес необходимо внести в файл hosts, расположенный в каталоге Windows\system32\drivers\etc, строка вида:   
zz.zz.zz.zz is.tfoms.lan

Пробуем зайти в «Паллиативную помощь» по старому адресу. Увидим ошибку.



Необходимо заменить адресную строку на - <http://is.tfoms.lan/palliative> (слэш в конце должен отсутствовать)

**Внимание ! В конце адресной строки символ «/» должен отсутствовать, иначе будет ошибка подключения.**